|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № события | отправитель | получатель | Тип протокола | MAC table switch0 | ARP table pc1 | ARP table pc2 |
| 1 | -- | Pc1 | Icmp |  |  |  |
| 2 | -- | Pc1 | arp |  |  |  |
| 3 | Pc1 | Switch0 | arp |  | - | - |
| 4 | Sw0 | Pc2, pc3, pc4 | arp |  | - |  |
| 5 | Pc2 | Sw0 | arp |  | - |  |
| 6 | Sw0 | Pc1 | arp |  |  |  |
| 7 | Pc1 | Sw0 | icmp |  |  |  |
| 8 | Sw0 | Pc2 | icmp |  |  |  |
| 9 | Pc2 | Sw0 | icmp |  |  |  |
| 10 | Sw0 | Pc1 | Icmp |  |  |  |